**Установка Программного Обеспечения (ПО) ЭЛСИ на терминале NEW POS 8210**

**Обновление операционной системы LINUX**

1. Подсоединить флешкарту с ПО к терминалу NEW POS слева, через USB-разъем (с помощью USB-провода с поддержкой OTG)
2. На терминале зажать одновременно кнопки «MENU», «FUNC», «ENTER» и красную кнопку включения терминала

При этом на экране появится информация об обновлении операционного обеспечения терминала LINUX

После завершения обновления терминал автоматически перезагрузится.

**Настройка параметров «AppManager» на терминале NEW POS**

1. После перезагрузки терминала нажать на терминале кнопку «МENU», при этом выйдет меню на китайском языке.
2. Кнопками вверх/вниз

выбрать раздел с символом настройки , нажать кнопку ENTER.

1. Выбрать раздел , нажать ENTER.
2. Выбрать «English», нажать ENTER - перейти в меню на английском языке.
3. Произвести настройку параметров «AppManager» на терминале:

- стрелками вверх/вниз выбрать System setup, нажать ENTER;

- выбрать раздел Keys, нажать ENTER, далее выбрать Beep disable,

 нажать ENTER;

- выбрать раздел Zone, нажать ENTER, подняться стрелкой вверх к

 верхней папке (…), нажать ENTER;

- найти строчку Etc, нажать ENTER, найти и выбрать GMT-3, нажать

 ENTER. Время должно поменяться на текущее (+/-). Если время не

 поменялось – поменять вручную в разделе Date&Time;

- выбрать раздел Power Saving, нажать ENTER, выбрать

 Disable Power Save, нажать ENTER;

- выбрать Network, нажать ENTER, снова нажать ENTER, выбрать

Static configuration, нажать ENTER. С помощью кнопки Clear

поменять IP-адрес на 192.168.1.254 (по умолчанию стоит

192.168.1.30).

 Нажать ENTER 4 раза, сохранить (ENTER 1 раз), выйдет сообщение

 с настройками, нажать ENTER;

- кнопкой Canсel выйти в главное меню;

- отключить терминал.

1. Включить терминал NEW POS нажатием на терминале красной кнопки включение/выключение и удерживать ее до появления сигнала
2. После нажатия кнопки включения частыми движениями нажать на кнопку Меню до появления на экране терминала режима «System Manager»
3. Выбрать в открывшемся меню терминала Downloading, нажать кнопку Enter, выбрать Offline Update
4. Подсоединить флешкарту с ПО к терминалу слева, через USB-разъем (с помощью USB-провода с поддержкой OTG), нажать кнопку Саncel, снова выбрать Offline Update, нажать Enter
5. Выбрать на терминале кнопками вверх/вниз необходимый файл

 ПО-«Elsy.Tat.BankOnline.20220…», нажать Enter

дождаться загрузки файла и появления на экране терминала комментария «Update success»

1. Вернуться к списку файлов нажатием кнопки Cancel.
2. Выбрать файл «new 8210\_debug-1.1.0….», нажать Enter, также дождаться загрузки файла и появления на экране терминала «Update success»
3. Нажать кнопку Cancel дважды.
4. Отсоединить флешкарту от терминала.
5. В Меню терминала выбрать System setup, нажать Enter
6. Выбрать Default Application, нажать Enter
7. Выбрать VALIDATOR, нажать Enter, дважды нажать кнопку Cancel
8. Выключить терминал нажатием кнопки включение/выключение.